용인시 설계자문위원회 운영 조례 시행규칙

용인시 설계자문위원회 운영 조례 시행규칙

용인시 설계자문위원회 운영 조례 시행규칙

제정 2001.  8.  3  규칙 제277호

개정 2001. 12. 12  규칙 제287호

2005. 10.  5  규칙 제424호(조례ㆍ규칙심의회 운영 규칙)

2010. 11. 12  규칙 제615호

제1조(목적) 이 규칙은 「용인시 설계자문위원회 운영에 관한 조례」(이하 “조례”라 한다) 시행에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(위원의 해촉 및 위촉) 시장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 위원을 해촉하고 보궐위원을 위촉할 수 있다.

1. 사망, 질병 기타의 사유로 인하여 위원의 직무를 수행하기 어려운 때

2. 품위손상 등 위원의 직무를 수행하는데 부적합하다고 인정된 때

제3조(간사 및 서기의 임무) 간사는 위원장의 명을 받아 위원회의 사무를 처리하고, 회의에 출석하여 발언할 수 있으며, 서기는 간사를 보조하고 회의록을 작성한다.

제4조(위원의 기피 및 제척) ① 위원은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 위원회 개최 3일 전까지 별지 제1호서식 심의기피신청서를 위원장에게 제출하여야 한다.

1. 당해 심의대상에 대하여 평가 또는 하도급 용역을 수행한 경우

2. 당해 심의대상과 관련하여 용역, 연구 등을 수행한 경우

3. 당해 심의대상의 추진으로 인하여 이해당사자가 되는 경우(대리관계를 포함한다)

4. 기타 공정한 심의를 수행할 수 없다고 판단하는 경우

② 위원장은 제1항의 규정에 의하여 위원이 심의기피신청을 하거나 동항 각 호의 1에 해당하는 위원에 대하여는 당해 안건에 대한 심의를 배제하여야 한다.

제5조(설계 등의 심의 제외공사) 「건설기술관리법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제5조의2 규정에 의한 심의제외 공사는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우로 한다.

1. 법 제22조제1항의 규정에 의한 설계감리를 한 건설공사

2. 「문화재보호법」에 의한 지정문화재 및 가지정문화재의 수리ㆍ복원 정비공사

3. 재해의 긴급복구를 위한 건설공사 및「건축법」제19조제4항의 규정에 의한 표준 설계 도서에 의하여 시공하는 건설공사

제6조(심의요청) ① 조례 제12조의 규정에 의하여 심의를 받고자 하는 자는 조례 제13조제1항 및 제2항의 관계서류에 별표 1의 기본설계ㆍ실시설계의 내용 및 작성기준에 따른 설계도서를 함께 제출하여야 한다.〈단서삭제 2010. 11. 12〉

② 삭제〈2010. 11. 12〉

〔제목개정 2010. 11. 12〕

제7조 삭제〈2010. 11. 12〉

제8조 삭제〈2010. 11. 12〉

제9조(심의의결) ① 위원회가 조례 제2조에 의한 심의사항에 대하여 심의의결을 할 때에는 다음 각 호의 기준에 따라 원안채택, 조건부채택 또는 재심의로 구분하여 의결하여야 한다.

1. “원안채택”이라 함은 의안을 심의한 결과 결함이 없거나 경미하여 심의안의 원안대로 채택하는 것이 바람직하다고 판단되는 의안에 대한 의결

2. “조건부채택”이라 함은 의안을 심의한 결과 결함을 수정 또는 보완할 필요가 있다고 판단되는 의안에 대한 의결인 경우로서, 기본설계심의시 실시설계의 전부 또는 부분을 심의 받는 조건으로 채택하는 것을 포함한다.

3. “재심의”라 함은 의안을 심의한 결과 결함이 중대하여 의안의 일부 또는 전부를 재작성한 후 위원회의 심의를 다시 받을 필요가 있다고 판단되는 의안 또는 지적사항에 대하여 과반수이상 위원의 확인을 받아야 하는 의안에  대한 의결

② 삭제〈2010. 11. 12〉

③ 삭제〈2010. 11. 12〉

④ 위원장은 제1항의 규정에 의한 심의의결을 함에 있어서 위원 등에게 당해 설계의 결함에 대하여 보완이 필요한 사항을 제출하게 할 수 있으며, 용인시 의견을 심의요청기관에 통보할 수 있다.〈개정 2010. 11. 12〉

⑤ 삭제〈2010. 11. 12〉

⑥ 위원회는 시장이 위원회의 심의가 필요하다고 인정하여 심의 신청한 안건에 대하여 심의의결을 할 때에는 심의의 종류 및 내용 등을 감안하여 제1항 내지 제4항의 심의의결 방법을 준용한다.〈개정 2010. 11. 12〉

제10조 삭제〈2010. 11. 12〉

제11조(심의공사 현장 등의 지도) 시장은 건설기술심의를 받은 공사에 대하여 필요한 경우에는 현장기술지도를 할 수 있다.

부칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙〈2001. 12. 12〉

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙〈2005. 10. 5 규칙 제424호, 조례ㆍ규칙심의회 운영 규칙〉

제1조(시행일) 이 규칙은 일반구 및 행정동을 설치한 날부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

부칙〈2010. 11. 12 규칙 제615호〉

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

기본설계ㆍ실시설계의 내용 및 적성기준(제13조 관련)

1. 토목분야

가. 기본설계
기본계획의 제반조건 등을 바탕으로 하여 사전조사사항, 계획 및 방침(주요한 설계기준, 구조물 형식선정, 단면결정 등), 개략시공방법, 공정계획, 총공사비 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계보고서	○ 공사개요 ㆍ목적, 규모, 금액 등 ○ 계획 및 방침 ㆍ위치선정 ㆍ주요구조물 및 수리계획(사면보호, 식재계획 등) ㆍ환경영향평가(환경정책기본법에 의한 환경영향평가서를 작성시) ○ 사전조사사항 ○ 주요시공계획 ○ 주요자재사용계획 ○ 개략공정계획 ○ 기타 필요한 사항
구조 및 수리계산서	○ 주요구조계산 ㆍ구조단면결졍 계산 및 사유 ㆍ기초허용 지지력 계산 ㆍ각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 ㆍ수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산
토질조사 보고서	○ 토질개황 ○ 개략토질조사(시추, 시항, 물리탐사 등) ○ 개략토질시험(표준관입시험, CBR시험, 평판재하시험, 토성시험)

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도면종류	축 척	사 항
설계도면	위치도	1/50,000～1/5,000 축척지형도	○ 주변지형지물 표기
	종단면도	1/1,200	○ 주요시설물 종평면도
	및 평면도	1/3,000
	횡단면도	1/100～1/200	○ 주요 횡단면도
	구조물도	1/100～1/200	○ 주요구조물 계획도 표준도등
	부대시설도	1/100～1/200	○ 주요 부대시설도
			○ 주요 가시설물 도면
	조경도	1/200～1/500	○ 주요 조경계획(사면보호, 식재계획도)
	기타		○ 기타 필요한 도면

나. 실시설계
기본설계를 구체화하여 실제시공을 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계보고서	○ 공사개요 ㆍ목적, 범위 및 내용, 기간, 과업수행지침, 금액 등 ○ 계획 및 방침 ㆍ위치선정 ㆍ세부구조물 및 수리계획 ㆍ세부조경계획(사면보호, 식재계획 등) ㆍ환경영향평가(환경정책기본법에 의한 환경영향평가서를 작성시) ○ 사전조사사항 ○ 세부시공계획 ○ 자재사용계획 ○ 세부공정계획 ○ 기타 필요한 사항
구조 및 수리계산서	○ 세부구조계산서 ㆍ구조단면결졍 계산 및 사유 ㆍ기초허용 지지력 계산 ㆍ각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 ㆍ수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산 ㆍ수리모형 실험결과 ㆍ내진설계

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
토질조사 보고서	○ 토질개황(목적, 범위, 조사기간) ○ 세부토질조사(시추, 시항, 물리탐사 등) ㆍ조사방법 ㆍ조사위치선정 ㆍ조사결과 분석 ○ 세부토질시험 (표준관입시험, CBR시험, 평판재하시험, 토성시험, 골재시험) ○ 부목 ㆍ지질분포 현황도 ㆍ토질조사 위치도(S=1/25,000) ㆍ토질조사 위치 상세도(S=1/1,200) ㆍ재료원 현황도 ㆍ지층단면도 ㆍ시추조사 및 동적 콘관입시험결과 주상도 ㆍ핸드오가 보링 주상도 ㆍ실내시험 성과표 ㆍ골재시험 성과표(하상골재, 석산골재)
공사시방서	○ 주요 시방내역 ㆍ공사시방서 작성지침 참조

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도면종류	축 척	사 항
설계도면	위치도	1/50,000～1/5,000 축척지형도	○ 주변지형지물 표기
	종단면도	1/1,200	○ 세부시설물 종평면도
	및 평면도	1/3,000
	횡단면도	1/100～1/200	○ 세부 횡단물도
	구조물도	1/100～1/200	○ 세부구조물도
	부대시설도	1/100～1/200	○ 세부 부대시설도
			○ 세부 가시설물 도면
	조경도	1/200～1/500	○ 세부 조정계획 (사면보호, 식재계획 등 조경설계 기준 참조)
	기타		○ 기타 필요한 도면

다. 설계변경

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계보고서	○ 공사개요 ㆍ전체공사에 대한 공사 개요 설계개요, 사전조사사항, 계획 및 방침 등의 실시설계내용 ㆍ설계변경 개요(사유서) 설계변경 부분에 대한 원안 및 변경설계 내용 ○ 변경계획 및 방침 ㆍ위치선정 ㆍ세부구조물 및 수리계획 세부조경계획(사면보호, 식재계획 등) ㆍ환경영향평가(환경정채기본법에 의한 환경영향평가서를 작성시) ○ 사전조사사항 ○ 세부시공계획 ○ 자재사용계획 ○ 기타 필요한 사항
구조 및 수리계산서	○ 변경세부 구조계산서 ㆍ구조단면 결정계산 및 사유 ㆍ기초 허용지지력 계산 ㆍ각부 구조의 제하중에 대한 구조계산 ㆍ수리계산, 이와 관련된 단면결정 계산 ㆍ변경구조설계 사유 및 근거
토질조사 보고서	ㆍ변경토질현황, 조사, 시험보고서
공사시방서	ㆍ전체 및 변경설계에 대한 공사시방서

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
	도면종류	촉 척	사 항
설계도면	위치도	1/50,000～1/5,000 축척지형도	○ 전체 공사에 대한 실시설계 도면
	종단면도	1/1,200～
	및 평면도	1/3,000
	횡단면도	1/100～1/200	○ 전체 공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	구조물도	1/100～1/200	〃
	부대시설도	1/100～1/200	〃
	조경도	1/200～1/500
	기타		○ 기타 필요한 도면

2. 건축분야

가. 기본설계
건축계획시의 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 배치도, 평면도, 단면도, 입면도, 구조도, 설비도, 재료, 개략공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준을 다음 표와 같다.

1) 건축일반

구 분	작성도면	축척	표 시 하 여 야 할 사항
목 록	도면목록표
사전 조사 사항	지반 및 기초 등에 관한 사항		○ 지반고, 지질 및 지형개요(토질현황, 시설물현황등 강우량, 바람, 동결심도, 교통, 수용인원, 장비 등) ○ 토질시험(표준관입시험, 평판재하시험, 토설시험 등) ○ 지내력 산출근거, 지하수위 ○ 기초 토질에 관한 의견
개요	건축계획서		○ 공사개요(위치, 대지면적, 개략공사기간 등) ○ 지역, 지구 및 도시계획사항 ○ 건축물의 규모(건축면적, 연면적, 건축물의 높이) ○ 건축물의 용도별 면적 ○ 주차장규모(차량대수, 면적) ○ 인접건물 현황(개략 주변현황도)
	계획 및 방침		○ 부지선정, 방침 및 대한검토(계획의 원칙 및 기준제시, 안채택과정설명), 시설물종합배치 계획, 수평, 수직동선계획, 방재계획, 기타
	배치도	1/100이상	○ 축척 및 방위 ○ 건축선, 대지경계선 및 대지가 접하는 도로의 위치폭(대지와 도로와의 접한 길이 및 폭) ○ 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리 ○ 허가신청에 관계되는 건축물과 기준 건축물과의 구별 ○ 대지의 고저차 ○ 조경계획 ○ 대지의 종, 횡단면도
	주차계획도	1/100이상	○ 법정주차면적 대비 주차공간계산표, 옥외 및 지하주차장 도면, 주차배치도

구 분	작성도면	축척	표 시 하 여 야 할 사항
목 록	도면목록표
계산서	구조계획서		○ 구조계획, 설계근거기준, 구조재료의 규격 및 설계기준 강도, 제반하중 조건에 대한 분석적용, 구조형식의 선정 및 선정근거, 각부 구조계획, 골조의 평면, 간사이 층고, 바닥판 구조, 지반구조 기타, 주요 구조부재의 개략단면 산정계산서, 내진구조 계획개요(다만, 해당 건물에 한함), 토질개황, 토질조사 및 토질주상도 작성 ○ 단면가정
공사비 계산서	공사비계산서		○ 공종별 개략공사비 산정
안내도	부근안내도	1/200이상	○ 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
투시도	투시도	임의
마 감	실내외마감 재료표		○ 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 측벽, 지붕부위의 마감
평면도	각층평면도	1/100이상	○ 1층 및 기준층 평면도 ○ 기둥, 벽, 창문 등의 위치 ○ 방화구획 및 방화문의 위치 ○ 복도, 계단 ○ 승강기의 위치 ○ 내외 주요벽체의 중심선 표시 ○ 공법상, 구조상 특징있는 주요 치수 (구조이음, 신축이음 등의 위치)
입면도	입면도 (정면도, 배면도, 좌ㆍ우 측면도)	1/100이상	○ 2면이상의 입면계획 ○ 외부마감재료 ○ 주요내외벽, 중심선 또는 마감선 치수 기재 ○ 문, 창의 위치 표시(바닥높이와의 상관관계 표시)
단면도	종ㆍ횡단면도	1/100이상	○ 건축물의 높이, 각층의 높이 및 반자높이 ○ 구조 전체를 설명, 파악할 수 있도록 작성하며, 층고 및 천정 내 배관을 위한 공간, 계단 등의 관계를 나타냄

구 분	작성도면	축척	표 시 하 여 야 할 사항
목 록	도면목록표
시 공 계획서	공정별 관리 선정계획 등		○ 시공개요(공사시방서개요 포함) ○ 공정관리계획, 공정선정계획, 재료선정계획, 품질관리계획, 양중관리계획 등

〈비고〉

① 설계설명서(설비분야포함)에는 개요, 사전조사사항, 공사비계산서, 개략공정계획, 주요설비 및 자재계획 등의 필요할 사항을 작성

② 표준설계도서의 심의도면에는 시공의 표준화 및 자재의 규격화 실현을 위한 시공계획서 및 관계도서 작성

- 지반 및 기초 등에 사전조사 및 개요작성서 지역특징 및 자연조건 등을 감안하여 다양한 표준모델도면(단지 및 건축계획, 건축기계, 전기/전기ㆍ통신설비)을 5종 이상 제출

- 건축허가(건축협의포함), 사업계획승인 또는 신고대상에 대한 설계도서 구분제출

2) 지하주차장ㆍ옹벽 등 토목

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
공사비 계산서	개략공사비		○ 개략공사비 산정
개 요	설계설명서		○ 공사개요(규모 등) ○ 사전조사사항 ○ 주요시공계획
평면도	평면도	1/100이상	○ 주요시설물과 관련한 토목계획도
대지종ㆍ 횡단면도	토목공사를 위한 개략 종ㆍ횡단면도	1/100이상	○ 대표적인 주된 부분 단면도
토공사 계획도	토목공사계획도	1/100이상	○ 개략 토목계획 ○ 대지경계, 대지현황, 고저현황
지질조사	지질조사서		○ 현황도(실측도)

3) 건축기계설비

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
개 요	설비계획서	임의	○ 설계조건(각종설비 및 건축주 요구조건) ○ 각종 설비별 계획 개요 ㆍ공조(냉난방, 환기 등) ㆍ위생(급수, 배수, 소화, 가스등) ㆍ기타 ○ 기자재 시방개요 ○ 설비 부하 및 장비 용량 계산
계통도	계 통 도	임의	○ 공조, 위생, 기타설비 덕트 및 배관
평면도	각종 평면도	임의	○ 옥외 배관 ○ 설비기기의 배치 ○ 방열기, 급배기 및 환기구의 배치 ○ 기준 및 특수층의 덕트 및 배관(단선표시)

4) 건축전기설비

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
개 요	설계설명서		○ 전기설비 개요 ㆍ각종 설비(전력, 통신, 방재 및 기타)에 대한 설명 ○ 수ㆍ변전 및 배선설비에 관한 설명 ○ 특수공법 및 시설에 관한 설명 ○ 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항
계산서	전기설비 계산서		○ 각 실(방)별 조도기준 ○ 수전설비의 개략 용량 계산서
시방서	공사시방서 (전기설비)		○ 주요공사 시방내용
공사비 계산서	공사비계산서		○ 개략 공사비 산정

〈비고〉 건축통신설비를 포함하여 작성할 수 있다.

5) 건축통신설비

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
개 요	설계설명서		○ 통신설비개요 ㆍ각종설비(전화, TV 및 기타설비)에 대한 설명 ○ 특수공법 및 시설에 관한 설명 ○ 유지관리 고려에 대한 설명
계산서	통신설비 계 산 서		○ 전화회선수 산출계산서 ○ TV전계강도 계산서 ○ 엠프용량 계산서
시방서	공사시방서 (통신설비)		○ 주요시방내용
공사비 계산서	공사비계산서		○ 개략공사비 산정
계통도	각종 통신설비의 평면도		○ 간선계통도(전화, TV설비 및 기타)
평면도	각종 통신설비의 평면도	1/100이상	○ 전화설비, TV공청설비 및 필요한 설비의 경우 단위평면도를 포함.
기타			○ 기타 필요한 도면

나. 실시설계

1) 건축일반
기본설계를 구체화하여 시공에 필요한 사항과 시공자가 공사비의 내역명세를 작성하는데 충분한 정보를 제공하기 위한 설계도서를 작성하는 것으로서 그 내용 및 작성 기준은 다음 표와 같다.

구 분	작성도면	축척	표 시 하 여 야 할 사 항
목 록	표 지		○ 공사명, 작성년월, 건축사사무소명
	도면목록표		○ 공사구분, 도면목차, 도면번호(페이지)
개 요	지반조사 및 기초등에 관한 사항		○ 지반고, 지질 및 지형개요, 토질조사 및 토질주상도 작성, 토질시험(표준관입시험, 평판재하시험, 토성시험 등), 지내력 산출근거, 지하수위, 기초토질에 관한 의견과 강우량, 바람, 동결심도, 작설량, 교통, 수용인원, 장비 등
	계획 및 방침		○ 부지선정 방침 및 대안검토(계획의 원칙 및 기준제시, 안 채택과정 설명), 시설물 종합배치계획, 수평, 수직동선계획, 방재계획, 세부배치평면, 입면계획 등
	설계설명서		○ 건축공사 개요 ○ 주차설계 ○ 배치설계 ○ 평면, 입면, 단면계획 ○ 구조설계 ○ 조경설계
	배치도	1/100이상	○ 기본설계시 배치도와 상이부분 및 상세부분 표현
	부분매치도	1/50이상	○ 상기사항(배치도)을 좀 더 구체적으로 표시 (필요시 작성)
	주차설계도	1/100이상	○ 축척, 주차장배치, 평면, 도로, 통로 및 출입구의 위치, 폭, 재료 등

구 분	작성도면	축척	표 시 하 여 야 할 사 항
계산서	구조계산서 (법령에 의거 작성을 요하는 건축물)		○ 세부계산서(내진설계포함)
시방서	공사시방서		○ 공사시방서 작성요령 참조 ○ 유지관리계획서
공사비	총공사비		○ 총공사비 산정(세부공사비 명세불용)액 명기
안내도	부근안내도	임의	○ 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등
조감도	조 감 도	임의	○ 필요한 경우에 한함.
투시도	투 시 도	임의	○ 주변 건축물과의 스카이라인, 미관
주변 현황 매치도		임의 1/600이하	○ 축척, 방위, 대지경계선, 대지가 접하는 도로 및 대지 내 도로의 위치폭, 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 각 건축물과 부수시설간의 위치관계 및 동선처리, 심의대상 건축물과 다른 건축물과의 구별, 등고선ㆍ옹벽ㆍ정화조ㆍ배수시설ㆍ주차장 등 기본 계획시에 고려된 사항
면적표	건축면적 산 출 표		○ 각층 면적 및 부대복리시설 면적
마 감	실내외 마감재료표		○ 바닥, 천정, 내ㆍ외벽, 지붕 등 마감재료
평면도	각층평면도 상 세 도	1/100이상	○ 시공에 필요한 사항 ○ 축척, 방위, 각 실의 크기, 용도, 벽의 위치, 재료의 두께, 개구부 및 방화문의 위치ㆍ폭, 천정크레인 및 실험대, 서가, 전시대, 병원침대 등 개실의 평면계획에 영향을 주는 시설물의 위치 및 크기
입면도	정면도, 배면도, 좌ㆍ우측면도	1/100이상	○ 축척, 개구부, 옥상돌출부, 재료, 기타 ○ 주요 내ㆍ외벽 마감선 치수기재 ○ 문, 창 위치표시(바닥높이와의 상관관계 표시)

구 분	작성도면	축척	표 시 하 여 야 할 사 항
단면도	주단면도 (종ㆍ횡으로 2면이상)	1/100 이상	○ 구조 전체를 설명ㆍ파악할 수 있도록 작성하며, 층고 및 천정 내 배관을 위한 공간, 계단 등의 관계를 나타냄.
전개도	전정평면도 ㆍ 벽입면도		○ 각층 단면도로 확인이 곤란한 부분으로 시공에 필요한 사항
상세도	주단면 상세도	1/5～ 1/50 이상	○ 주요부분 상세 표시
	개별실평면, 단면상세도	″	○ 설치상세도
	계단평면, 단면상세도	″	○ 설치상세도
	기타상세도 (굴뚝 및 부 착시설물 등)	″	○ 설치상세도
	셔터, 핏트, 발코니 등의 부분상세도	1/5～ 1/50 이상	○ 주요부분 상세 표시
	각부 배근상세도	1/30 이상	○ 철근의 종류 및 배근형식, 보강근의 위치
	각부 구조단명도 (라멘교)	″	○ 각종 주철근 및 보강근의 종류ㆍ배근방법
상세도	각부 구조상세도	1/5～ 1/50
	기초ㆍ기둥ㆍ보ㆍ슬라브ㆍ콘크리트벽일람표	1/30 이상	○ 기둥의 크기, 층별기호 ○ 철근의 지름 표시
	구조부 재조립도		○ P.C 철골 및 트러스 등
	구조부재접합상세도		○ P.C 철골 및 트러스 등

구 분	작성도면	축척	표 시 하 여 야 할 사 항
창호도	창호알림표	1/50 이상	○ 모듈, 제작치수, 적용위치
	각층 창호 평면도	1/100 이상	○ 모듈, 제작치수, 적용위치
단지 계획	보행자 및 차량동선도	1/600	○ 단지 내외 보행 및 차량흐름도 ○ 각 시설물의 위치도 등
조경 부분	조경상세도 사공에 필요한 평면도, 입면도, 단면도 등 상세도면 일체 토목상세도	1/50 이상	○ 축척, 조경면적 또는 녹지면적 산출, 수종 등 식재계획ㆍ휴게시설(광장, 휴게소, 파고라, 원두막, 의자 등)ㆍ놀이시설(놀이터 등)ㆍ체육시설ㆍ환경조형시설(조각, 상징탑 등)ㆍ기타(잔디, 휴지통, 안내판, 분수, 벤치, 등산로, 담장, 화단, 음료수 대 등) ○ 조경시설물의 위치, 크기, 포장등 기타사항
	배식평면도	1/200 이상	○ 수종, 수형, 수목의 규격, 식수면적계산표 등

〈비고〉

① 설계설명서(설비분야포함)에는 개요, 사전조사사항, 공사비계산서, 세부공정계획, 세부설비 및 자재사용계획 등의 필요한 사항을 작성

② 기본설계에 대한 표준설계도서의 설계심의도서를 구체적으로 작성

2) 지하주차장, 옹벽 등 토목

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
개 요	설계설명서		○ 흙막이 구조 ○ 단면상세 ○ 옹벽구조
시방서	공사시방서에 포함
공사비	총공사비		○ 총공사비 산정(세부공사명세불요)액 명기
현황도	현 황 도		○ 지하매설 구조물 현황
평면도	각종평면도	1/100 이상	○ 세부시설물 계획도
대지종ㆍ 횡단면도	대지종ㆍ횡단면도	1/100 이상	○ 세부 종ㆍ횡단면도
기 타			○ 기타 필요한 도면

3) 건축기계설비

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
배치도	배치도	임의	○ 기본설계시 표시된 사항을 구체화한 내용
계통도	계통도	임의	○ 각종 설비용 덕트 및 배관 ㆍ공조설비(냉난방, 환기 등) ㆍ위생설비(급배수ㆍ급탕ㆍ소화기ㆍ가스등) ㆍ기타설비
평면도	각종평면도	1/50 이하	○ 옥외배관, 옥외공동구 ○ 각층 설비용 덕트 및 배관 ○ 기계실 덕트 및 배관 확대 ○ 장비 알람표
상세도	각종상세도	1/5～ 1/50	○ 주요 샤프트, 핏트, 내ㆍ외 덕트 및 배관 ○ 주요부분 상세도
계산서	각종계산서		○ 각종 설비 부하 및 용량 계산
공사비	총공사비		○총공사비 산정(세부공사에서 불요)액 명기
시방서	공사시방서 (기계설비)		○ 특기사항 ㆍ기기의 메이커 리스트 ㆍ특수공법 및 시험법 ㆍ시공도의 종류 및 축척지정 ㆍ공사 시방서의 적용범위

4) 건축전기설비

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
개요	설계설명서		○ 전기설비개요 ㆍ각종 설비(전력, 방재 및 기타)에 대한 구성과 기능에 대한 설명 ○ 수ㆍ변전설비에 관한 수전방식, 배치 및 감시제어에 관한 설명 ○ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물에 대한 설명 ○ 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항
	배치도	1/100 이상	○ 각 건축물 미 시설물의 배치 및 위치 평면도 ○ 옥외에 설치되는 전기관계 시설물의 위치 평면도 및 전기기기 정격상세도 등
계산서	전기설비 계산서		○ 조도계산서 ○ 주하산출서 및 수ㆍ변전설비용량 계산서 ○ 발전기용량 계산서 ○ 축전지설비 등의 용량 계산서 ○ 간선계산서
시방서	공사시방서 (전기설비)		○ 당해 공사에 필요한 특기사항
공사비	총공사비		○ 총공사비산정(세부공사비 명세 불요)액 명기
계통도	각종 전기설비의 계통도		○ 전등, 전열, 동력, 방재설비 및 기타 필요한 설비의 계통도 또는 입상도와 각종 기기 및 배선의 정격규격
간선도	옥외간선도	1/20 이상	○ 전력, 방재설비 및 기타 필요한 설비의 옥외 간선 평면도, 제반간선의 전력, 설치방법, 설치상세도등
수ㆍ변전설 비 도	수ㆍ변전 설비도	1/100 이상	○ 수ㆍ변전설비의 결선도, 평면도, 입면도 설치상세도
설 비 배치도	각종 전기설비의 배치도	1/100 이상	○ 전력, 전열, 동력, 방재 및 기타 설비에 대한 배선도와 결선도
기 타			○ 기타 필요한 도면

〈비고〉 건축통신설비와 포함하여 작성할 수 있다.

5) 건축통신설비

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
개 요	설계설명서		◦ 통신설비개요 ㆍ각종 설비(전화, TV 및 기타)에 대한 구성과 기능에 대한 설명 ◦ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물에 대한 설명 ◦ 유지관리에 관한 고려사항
	배 치 도	1/100 이상	◦ 전화설비, TV공청설비 및 기타 필요한 설비의 계통도 또는 입상도와 각종 기기 및 배선의 정격, 규정
계산서	통신 설비 계 산 서		◦ 전화회선수 산출계산서 ◦ TV전계강도 계산서 ◦ 엠프용량 계산서 ◦ 기타 필요한 계산서
시방서	공사시방서 (통신설비)	1/100 이상	◦ 당해 공사에 필요한 특기사항
공사비	총공사비		◦ 총공사비산정(세부공사비 명세 불요)액 명기
간선도	옥외간선도	1/20 이상	◦ 전화설비ㆍTV공청설비 및 기타 필요한 설비의 옥외간선 평면도ㆍ설치방법ㆍ설치상세도 등
설 비 평면도	각종 통신설비의 평면도	1/100 이상	◦ 전화설비ㆍTV공청설비 및 기타 설비에 대한 배선도와 결선도
기 타			◦ 기타 필요한 도면

6) 설계변경

구 분	작성도면	축 척	표 시 하 여 야 할 사 항
설계변경 일반사항			○ 전체공사에 대한 공사개요, 설계개요, 사전조사사항계획 및 방침 등의 실시설계내용 ○ 설계변경개요(설계변경부분에 대한 원안 및 변경설계)내용 ㆍ구조ㆍ건축면적ㆍ연면적ㆍ건폐율ㆍ용적율 등 ㆍ수평ㆍ수직동선계획ㆍ세부배치ㆍ평면ㆍ입면계획 등 ㆍ세부공정계획 ㆍ세부자재계획 ㆍ공법비교검토
구 조 계획서			○ 전체구조에 대한 구조계획 (실시설계시 구조계획서 내용) ○ 변경설계에 대한 구조계획 (실시설계시 구조계획서 내용)
토 질 조사서			○ 전체 및 변경설계에 대한 구조계산서 ○ 기초구조 설계변경시 ○ 저체 및 변경설계에 대한 공사시방서
설계도면	부근안내도	임 의	○ 전체공사에 대한 실시설계도 내용
	조감도 또는 투시도	임 의	○ 전체공사에 대한 실시설계도 내용
	배치도	1/600이하	○ 전체공사에 대한 실시설계도 내용
	건축물내의 마감표		○ 전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	평면도 입면도(4면)	1/50 이상 또는 1/100 이상	○ 전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	주단면도	1/100이상	○ 전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	기초ㆍ기둥ㆍ 보ㆍ지붕구조도 각종시공사세도	1/100 이상 1/50～1/30	○ 전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용
	각종 구조단면 상세도 및 배근상세도	1/50～1/30	○ 전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용

나. 기계설비

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	○ 전체공사에 대한 공사개요ㆍ주요생산설비ㆍ주요 유틸리티설비ㆍ복리후생설비ㆍ에너지절감 및 유지관리에 필요한 사항 등 실시설계내용 ○ 설계변경개요(설계변경부분에 대한 원안 및 변경 설계내용) ㆍ설비시방ㆍ배치계획ㆍ생산조건ㆍ생산량 등 ㆍ주요 유틸리티설비 ㆍ에너지절감 및 유지관리에 관한 사항 ㆍ세부시공계획 ㆍ세부공정계획 ㆍ세부공사비 비교검토 ㆍ변경사항 비교검토
공사시방서	○ 변경설계에 대한 시방사항
설계계산서	○ 변경설계에 대한 설계계산서 ㆍ주요 생산설비의 용량계산서 및 산정서 ㆍ주요 유틸리티설비의 용량계산서 및 선정서 ㆍ직업능력ㆍ싸이클 타임ㆍ작업효율에 관한 세부계산서 ㆍ부하계산서

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	전체공사에 대한 실시설계도 내용
	배 치 도 계 통 도 평 면 도 단 면 도 기 계 실 입체단면도 옥외공동구 상 세 도 기 타	전체공사(원안) 및 설계변경에 대한 실시설계도 내용 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

다. 전기ㆍ통신설비

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	○ 전체공사에 대한 공사개요ㆍ설계개요ㆍ사전조사사항ㆍ계획 및 방침 등의 실시 설계와 변경내용 ○ 설계변경내용 ㆍ각종 설비 ㆍ인입ㆍ수변전 및 배전설비 구성ㆍ변전실의 배치 결선도 등 ㆍ계장설 ㆍ특수한 공법기준 ㆍ각종 설비의 전력에너지 절감방안 등
설비계산서	○ 변경설계에 대한 설계계산서 ㆍ조도계산서 ㆍ부하계산서 ㆍ통신설비계산서 ㆍ각종통신설비의 세부계통도 ㆍ예비 및 비상전원(발전기) 용량계산서 ㆍ축전지설비 용량계산서 ㆍ전압강하계산서 ㆍ계측 및 조절범위산출서 ㆍ기타 채택된 설비용량계산서ㆍ선실계산서 등
공사시방서	○ 변경설계에 대한 시방사항
설계도면	○ 원설계도에 변경내용 표시

3. 기계설비분야

가. 기본설계
건축계획시의 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 배치도, 평면도, 단면도, 입면도, 구조도, 설비도, 재료, 개략공사비, 공사기간 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	○ 기계공사개요 ㆍ위치ㆍ규모ㆍ공사기간ㆍ개략공사비 등 ○ 주요 생산(처리)설비 ㆍ설비사항ㆍ배치계획ㆍ생산(처리)조건ㆍ품목 및 품질(규격)ㆍ생산량 등 ○ 주요 기계설비 ㆍ열원ㆍ공기조화ㆍ환기ㆍ위생ㆍ증기ㆍ압축공기ㆍ냉동ㆍ소방ㆍ가스ㆍ운송ㆍ오폐수ㆍ소각ㆍ진공ㆍ청소ㆍ배선ㆍ배관ㆍ자동제어ㆍ기타설비 ○ 복리후생설비 ○ 에너지절감 및 유지관리에 관한 사항 ○ 주요시공계획 ○ 개략공정계획 ○ 개략공사비 산정 ○ 기타 필요한 사항
설비계산서	○ 주요 생산(처리)설비의 개략 용량계산서 및 선정서 ○ 주요 기계설비 개략 용량계산서 ○ 직업능력, 싸이클타임, 작업효율에 관한 계산서 ○ 간이부하계산서

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	○ 범례 ○ 도면목록 ○ 기계기구 알람표(수량ㆍ용량ㆍ시방ㆍ기타사항 포함)
	배 치 도	○ 주요생선(처리)설비 및 기계설비의 위치ㆍ상하수도의 연결관계ㆍ수조ㆍ위험물저장소ㆍ각종탱크ㆍ정화조ㆍ연돌ㆍ기계실의 위치ㆍ기기반출입구의 표시ㆍ인근건물 및 통행인에 미치는 공해사항ㆍ지하실의 환기를 위한 급ㆍ배기탑위치ㆍ도로 및 배수계획 등
	계 통 도	○ 주요생산(처리)설비 및 기계설비의 자동제어시스템ㆍ공기 조화ㆍ급ㆍ배수(급탕포함)ㆍ소화ㆍ기타설비의 계통도
	평 면 도	○ 각종 설비 샤프트(shaft)의 크기, 유지보수 공간을 고려한 기계실평면도ㆍ기준층 및 특수층의 설비평면도(단선표시)
	단 면 도	○ 기계실ㆍ기준층 및 특수층의 층고를 확인할 수 있는 설비 단면도
	옥외공동구	○ 옥외공동구관리 및 각종 설비 평면도
	기 타	○ 기타 필요한 사항

가. 실시설계
기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	○ 기계공사개요 ㆍ위치ㆍ규모ㆍ공사기간ㆍ개략공사비 등 ○ 주요 생산(처리) 설비 ㆍ설비사항ㆍ배치계획ㆍ생산(처리)조건ㆍ품목 및 품질(규격)ㆍ생산량 등 ○ 주요 기계설비 ㆍ열원ㆍ공기조화ㆍ환기ㆍ위생ㆍ증기ㆍ압축공기ㆍ냉동ㆍ소방ㆍ가스ㆍ운송ㆍ오폐수ㆍ소각ㆍ진공ㆍ청소ㆍ배선ㆍ배관ㆍ자동제어ㆍ기타설비 ○ 복리후생설비 ○ 에너지절감 및 유지관리에 관한 사항 ○ 세부시공계획 ○ 세부공정계획 ○ 공사비 산정
시 방 서	○ 당해공사에 필요한 특기사항(일반ㆍ특별ㆍ자재시방서 등)
설계계산서	○ 주요 생산(처리)설비의 개략 용량계산서 및 선정서 ○ 주요 기계설비 계략 용량계산서 ○ 작업능력ㆍ싸이클타임ㆍ작업효율에 관한 계산서 ○ 간이부하계산서

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	일반사항	○ 범례 ○ 도면목록 ○ 기계기구 일람표(수량ㆍ용량ㆍ시방ㆍ기타사항 포함)
	배 치 도	○ 기본설계시 표기된 사항을 구체화한 내용 (시공에 필요한 일체사항)
	계 통 도	○ 주요생산(처리)설비 및 기계설비의 자동제어시스템ㆍ공기조화ㆍ급ㆍ배수(급탕포함)ㆍ소화ㆍ기타설비의 세부계통도
	평 면 도	○ 각종 설비평면도 기계실평면도
	단 면 도	○ 각종 설비의 기준층 및 특수층에 대한 주요 단면도ㆍ기재실 단면도
	옥외공동구	○ 옥외공동구관리 및 각종 설비 평면도ㆍ단면도(확대도면) 포함
	상 세 도	○ 각종 설비변 상세도
	기 타	○ 기타 필요한 사항

4. 전기설비분야

가. 기본설계
기본계획의 제반조건과 요구사항 등을 바탕으로 하여 배치계획ㆍ사전조사사항ㆍ공정계획ㆍ개략공사비ㆍ공사기간 등의 기본적인 내용을 설계도서에 표시한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계계산서	○ 각실별 조도기준ㆍ주요실별 조도계산서 ○ 부하산출서 및 수변전설비와 용량계산서 ○ 계측 및 조절범위 산출서 ○ 전화ㆍ방재ㆍ방송설비 등의 산출서 ○ 기타설비의 용량계산서ㆍ부하계산서ㆍ손실계산서 등
설비설명서	○ 공사개요 ㆍ위치ㆍ규모ㆍ공사기간ㆍ개략공사비 등 ○ 주요설비사항 ㆍ각종 설비(전역ㆍ통신ㆍ소방ㆍ계장ㆍ보안ㆍ예비 및 비상전원 등의 설비에 대한 설명) ㆍ인입ㆍ수변전 및 배전설비의 구성ㆍ변전실의 배치결선도 등에 대한 신뢰성ㆍ안전성 및 경제성에 대한 검토 ○ 계장설비의 범위와 목표 ○ 본 설계에 적용된 특수한 공법기준, 시설물에 대한 설명 ○ 전력에너지 절감 및 유지관리를 위한 각종 대책 설명
설계도면	부근안내도	○ 방위ㆍ도로ㆍ등고선ㆍ건축물 및 목표되는 지형지물 등
	범례	○ 사용된 기호 및 부호
	배치도	○ 각 건축물과 시설물의 위치 및 위치평면도 ○ 옥외에 설치되는 전기관계시설물의 위치도

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	옥외간선도	○ 전력ㆍ통신ㆍ방재ㆍ계장설비 및 기타 주요한 설비의 옥외간선 평면도ㆍ젼력의 간선평면도ㆍ젼력의 수전점ㆍ수전검토ㆍ통신설비의 연결지점 및 단지 또는 구내 설비와의 연결방법 등 표시
	수변전 설비도	○ 각종 기기의 배치계획도(2차 변전실이 있는 경우도 포함) ○ 수변전설비의 평면도(결선포함)ㆍ단면도
	전력결선도	○ 수변전설비와 단선 결선도(2차변전실이 있는 경우도 포함 및 각종기계ㆍ배선도 등에 대한 정격ㆍ조작설비 등 포함)
	설비계통도	○ 축척 : 1/100 이상 ㆍ전등ㆍ전열ㆍ동력ㆍ방재ㆍ방송ㆍTV공청ㆍ계장설비 및 기타 설비의 계통도 또는 입상도
	설비배치도	○ 축척 : 1/100 이상 ㆍ전등ㆍ전열ㆍ동열ㆍ방재ㆍ방송ㆍTV공청ㆍ계장설비 등의 배치평면도
	제어구성도	○ 제어시스템 구성도 ○ 전체계통 운전방식
	기 타	○ 기타 필요한 사항

나. 실시설계

기본설계를 구체화하여 실제시공에 필요한 내용을 설계도서에 표기한 것을 말하며, 그 내용 및 작성기준은 다음 표와 같다.

구 분	표 시 하 여 야 할 사 항
설계설명서	○ 공사개요 ㆍ위치ㆍ설계규모ㆍ공사기간ㆍ공종별ㆍ개략공사비 등 ○ 주요설비사항 ㆍ각종 설비(전력ㆍ통신ㆍ소방 계정ㆍ보완ㆍ예비 및 비상전원 등에 관한 특징ㆍ구성과 설비방식을 명시) ㆍ인입ㆍ수변전 및 배전설비의 구성ㆍ변전실의 배치결선도 등에 대한 신뢰성ㆍ안전성 및 경제성에 대한 검토와 유지관리에 관한 사항 ○ 계장설비의 범위와 목표, 그 채택에 대한 타당성 설명 ○ 본 설계에 적용된 특수한 공법기준, 시설물에 대한 설명 ○ 채택한 각종 설비의 전력에너지 절감을 위한 대책의 구체적 설명
시방서	○ 일반적으로 시공시 유의하여야 할 일반적인 사항을 명시 ○ 특기시방서 ㆍ일반시방서에서 기술되지 않은 내용으로 공사집행상 특별히 유의하여야 할 사항을 명시 ○ 자재시방서 ㆍ사용하고자 하는 기자재에서 특성ㆍ정격ㆍ운용방법ㆍ제작조건 및 기준 등을 명시. 단, KS 또는 건기설비 기술기준에 관한 고 시등의 제규격에 맞는 것은 제품의 당해규격을 명시하고 설명은 생략할 수 있다.
설비계산서	○ 각종 계산에 적용한 계산기준ㆍ공식 적용한 상수(또는 계수) 등에 채택근거 제시 ○ 조도계산서 ㆍ각 실별 조도기준ㆍ실별 조도계산서 및 등기구의 특성 ○ 부하계산서 ㆍ상용 및 비상전원 구분 ㆍ전등ㆍ전열ㆍ동력 등의 수용율ㆍ부동율 적용 ㆍ수변전설비 용량산출 등 ○ 예비 및 비상전원(발전기) 용량산출서 ○ 층전기설비 용량산출서 ○ 전압강하 계산서 ○ 수변전설비의 기기정격용량과 단략전류 용량산출서 ○ 계측 및 조절범위 산출서 ○ 기타 채택된 설비의 용량계산서ㆍ손실계산서 등

구 분	도면종류	표 시 하 여 야 할 사 항
설계도면	부근안내도	○ 방위ㆍ도로ㆍ등고선ㆍ건축물 및 목표가 되는 지형지물 등
	범 례	○ 사용될 기호 및 부호ㆍ시공상 유의할 특기사항
	배치도	○ 각 건축물과 시설물의 배치 및 위치평면도 ○ 옥외에 설치되는 전기관계시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격 상세도 등 예) Hand Hole(수공)ㆍMan Hole(인공)ㆍ외등ㆍ2차 변전실 등
	옥외간선도	○ 전력ㆍ통신ㆍ방재ㆍ계장설비 및 기타 필요한 설비의 옥외간선 평면도ㆍ전력의 수전지점ㆍ수전경로ㆍ통신설비의 연결방법ㆍ제반간선의 정격 설치
	수변전 설비도	○ 각종 기기의 배치도(2차 변전실이 있는 경우도 포함) ○ 수변전설비의 평면도(결선포함)ㆍ단면도ㆍ구조물도ㆍ입면도 및 기타설치ㆍ상세도 등(특수한 경우를 제외하고는 제작도를 제외)
	전격결선도	○ 수변전설비의 단선 결선도(특별한 경우에는 3선결선도로 각종 기기ㆍ배선 등에 대한 정격, 조작설명 등 포함)
	설비계통도	○ 축척 : 1/100 이상 ㆍ전등ㆍ전열ㆍ동력ㆍ통신ㆍ방재ㆍ방송ㆍTV공청ㆍ계장설비 및 기타설비의 배치와 계통도 또는 입상도와 각종기기 및 배선의 종별 정격표시 등
	설비배치도	○ 축척 : 1/100 이상 ㆍ전등ㆍ전열ㆍ동력ㆍ통신ㆍ방재ㆍ방송ㆍTV공청ㆍ계장설비 및 기타 필요한 설비의 배치 및 결선도와 각종 배치기기 및 배선의 종별로 정격 등 표시 ○ 동력설비 및 사용된 특수설비의 결선도와 각종 기기 및 배선의 정격 등 총부하 표시
	설비배치도	○ 사용할 각종 설비의 조작도 및 조작설명서 ○ 각 분전반의 결선도 및 정격과 총부하 계산 ○ 계장설비의 결선도ㆍ각종 기기간의 배선도ㆍ각 설비의 전원의 정격 및 부하용량계산 ○ 기타 타도면에 표시되지 아니한 결선도
	제어구성도	○ 제어시스템 구성도 및 전체계통운정방식 등 ○ 기타 필요한 사항

7) 기본설계ㆍ실시설계의 규격 및 제출부수

구 분	규 격(m/m)	지 질	소요부수	비 고
기본설계 (설계도면)	A0(841×1,189) 또는 A1(594×841)	청사진용 감광지	10부	건축 A0시반철
실시설계 (설계도면)	A0(841×1,189) 또는 A1(594×841)	청사진용 감광지	10부	건축 A0시반철
각종서류 (설계설명서등)	A0(841×1,189) 또는 A1(594×841)	갱지이상	10부

〈주〉단, 설계의 내용 및 심의계획에 따라 관계서류의 규격ㆍ지질 및 소요부수를 변경할 수 있다.

〔별표 2〕삭제〈2010. 11. 12〉

〔별표 3〕삭제〈2010. 11. 12〉

〔별지 제1호서식〕

심 의 위 원 기 피 신 청 서

「용인시 설계자문위원회 운영에 관한 조례 시행규칙」 제4조 규정에 의하여 다음과 같이 심의위원기피신청서를 제출합니다.

1. 공 사 명 :

2. 신청사유 :

20    .    .    .

신청인           (인)

용인시설계자문위원회위원장  귀하

〔별지 제2호서식〕

채	점	표

의 안 명 :

전문분야 :

분 야 별 배 점 내 용	입 찰 사 별 채 별
	A사	B사	C사	D사	E사	F사
1. ※ 분야별배점내용은 [별표 3]을 근거로 입찰지침서에서 규정한 전문분야별 배점내용을 기재한다. 2. 3.
계

※ 입찰자별로 우선순위에 따라 4인까지는 배점의 10퍼센트 이상의 격차를 두어 채점하여야 한다.

「용인시 설계자문위원회 설치 및 운영 등에 관한 조례 시행규칙」제2조의 규정에 의하여 위와 같이 채점하여 제출합니다.

년      월      일

위원 :	(인)

(전문가)

용인시설계자문위원회위원장  귀하